KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Olomouc 3, Smetanova 814/14

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009256

Projekt „KŘP Omk - OOP Olomouc 3, Smetanova č.p. 814/14“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0009258 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti/Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předpokládaný termín realizace: 1. 3. 2021 – 29. 10. 2021

Rozpočet projektu: 10 849 030 Kč

Způsobilé výdaje investiční ve výši 7 303 609 Kč

z toho 45% NZÚ 3 286 624,05 Kč

z toho 40% EU 2 921 443,60 Kč

z toho 15% vlastní zdroje 1 095 541,35 Kč

Nezpůsobilé výdaje investiční ve výši 3 545 421 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy realizací stavebních úprav a výměnu původních poškozených konstrukcí. Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na životní prostředí a dojde ke zlepšení tepelně - technických vlastností objektu.

Hlavní cíle projektu:

Hlavním cílem projektu "KŘP Omk - OPŽP 100, OO Olomouc 3, Smetanova č.p. 814/14" jsou vnější stavební úpravy budovy. Smyslem těchto navržených úprav je snížení energetické náročnosti objektu a celkové zlepšení stavebně technického stavu obvodového pláště, včetně odstranění tepelně technických poruch. Navržená opatření spočívají v prostém opláštění fasády zateplovacím systémem s okopírováním tvaru objektu a v novém zateplení střechy. Budou vyměněny všechny výplně otvorů včetně střešních oken. Stávající zdroj tepla je vyhovující.

Důvodem pro realizaci projektu je snížení spotřeby energie objektu vynaložené převážně na vytápění. Tím dojde ke snížení emisí škodlivých látek a omezení negativního vlivu na životní prostředí. Dalším důvodem je ekonomické hledisko. V tomto případě dojde ke snížení nákladů na vytápění budovy, a to i s ohledem na dobu návratnosti investice vložené do realizovaných opatření s cílem úspory energie.

Další práce, které přímo nesouvisí s navrhovanými energetickými opatřeními, ale logicky řeší jiné stavebně technické poruchy budovy, jsou sanace vlhkého zdiva v suterénu z vnitřní i venkovní strany.